Ausschreibungsvorschlag für das Objekt

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vorbemerkung

Bei den nachfolgend beschriebenen Brüstungsabdeckungen handelt es sich um Produkte der ***Kantmanufaktur Pohl***. Es steht dem Bieter frei, für gleichwertige Produkte ein gesondertes Nebenangebot auszuarbeiten.

Vor Angebotsabgabe ist die Baustelle zu besichtigen, da die Kenntnis der örtlichen Gegebenheit erforderlich ist.

Eventuelle Bedenken sind im Angebot anzumelden.

Sämtliche Massen sind vor Ort eigenverantwortlich zu prüfen und ggf. zu berichtigen.

Die Verlegevorschriften bzw. die Montagevorschriften der ausgeschriebenen Produkte sind dem Anbieter bekannt bzw. hat er sich hierüber vollständig informiert.

Diese Ausschreibung der ***Kantmanufaktur Pohl*** ist kostenlos und unverbindlich. Sie entbindet die ausschreibende Stelle/ das ausführende Unternehmen nicht von der eigenen Sorgfaltspflicht und deren Haftung. (Erweiterte Lieferbindungen Pkt. 4)

**Ansprechpartner:**

**Kantmanufaktur Pohl**

**www.mauerabdeckung.com**

**Nickepütz 33**

**52349 Düren**

**Tel: 02421/ 96 58-0**

**Fax: 02421/ 96 58- 90**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.0** |  | **Dachrandabschlüsse** |
| **1.1** | \_\_\_\_\_\_ m | **SYMAT® Perfect**  **SYMAT® Perfect**, mehrteiliges Dachrandabschlussprofil der Kantmanufaktur Pohl, Tel: 02421/9658-0, Fax: 02421/9658-90, www.mauerabdeckung.com, mit Gleitsystem, Sturmsicherung und 3-D Halter zur Verstellung der Höhe, Dachseite und Dachneigung. Die Fertigung hat entsprechend der EN 1090-1 „Ausführung von Stahl- und Aluminiumtragwerken - Teil 1: Konformitätsnachweisverfahren für tragende Bauteile“ zu erfolgen. Die Leistungserklärung auf Grundlage der Bauproduktenverordnung EG 305/2011 ist mit der Rechnung zu übergeben.  1)Beschichtung  ***>Auswahl<*** ⬜ a) Pearls Anthrazit  ⬜ b) Alu- natur  ⬜ c) eloxiert, Euras C 0,  ⬜ d) Farbeloxiert  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***>Farbauswahl<***  ⬜ e) einbrennlackiert nach RAL  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***>Farbauswahl<***  2) Blendenhöhe: \_\_\_\_\_\_ mm  3) Blendendicke: \_\_\_\_\_\_ mm  4) Stützprofil: \_\_\_\_\_\_ mm  einschließlich Zubehör liefern und nach Angaben des Herstellers, montieren.  5) ***>Auswahl<*** ⬜ a) Lohn: ⬜ b) EP:  Material: |
| **1.1.1** | \_\_\_\_\_\_ Stk. | **SYMAT® Perfect Zulage zur Vorposition für Ecken und Formteile**  Ecken und Formteile für **SYMAT® Perfect**, mehrteiliges Dachrandabschlussprofil der Kantmanufaktur Pohl, Tel: 02421/9658-0, Fax: 02421/9658-90, www.mauerabdeckung.com, mit Gleitsystem, Sturmsicherung und 3-D Halter zur Verstellung der Höhe, Dachseite und Dachneigung. Die Fertigung hat entsprechend der EN 1090-1 „Ausführung von Stahl- und Aluminiumtragwerken - Teil 1: Konformitätsnachweisverfahren für tragende Bauteile“ zu erfolgen. Die Leistungserklärung auf Grundlage der Bauproduktenverordnung EG 305/2011 ist mit der Rechnung zu übergeben.  1) ***>Auswahl<*** ⬜ a) Vorgefertigte Standard Ecke/n  Schenkellänge 250x 250 mm  ⬜ b) Vorgefertigte Sonderecke/n  ⬜ c) Vorgefertigte Aufkantung/en  ⬜ d) Vorgefertigte/s Endstück/e ⬜ b) Vorgefertigte/s Sonderformteil/e    2) Blendenhöhe: \_\_\_\_\_\_ mm  3) Blendendicke: \_\_\_\_\_\_ mm  4) Stützprofil: \_\_\_\_\_\_ mm  5) ***>Auswahl<*** ⬜ a) Lohn: ⬜ b) EP:  Material: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2.1** | \_\_\_\_\_\_ m | **SCG Profil**  **SCG Profil**, mehrteiliges Dachrandabschlussprofil der Kantmanufaktur Pohl, Tel: 02421/9658-0, Fax: 02421/9658-90, www.mauerabdeckung.com, mit Stützprofil, Sturmsicherung und Halter zur Verstellung der Höhe und Dachneigung. Die Fertigung hat entsprechend der EN 1090-1 „Ausführung von Stahl- und Aluminiumtragwerken - Teil 1: Konformitätsnachweisverfahren für tragende Bauteile“ zu erfolgen. Die Leistungserklärung auf Grundlage der Bauproduktenverordnung EG 305/2011 ist mit der Rechnung zu übergeben.  1) Beschichtung:  ***>Auswahl<*** ⬜ a) Pearls Anthrazit  ⬜ b) Alu- natur  ⬜ c) eloxiert, Euras C 0,  ⬜ d) Farbeloxiert  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***>Farbauswahl<***  ⬜ e) einbrennlackiert nach RAL  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***>Farbauswahl<***  2) Blendenhöhe: \_\_\_\_\_\_ mm  3) Blendendicke: \_\_\_\_\_\_ mm  einschließlich Zubehör liefern und nach Angaben des Herstellers, montieren.  4) ***>Auswahl<*** ⬜ a) Lohn: ⬜ b) EP:  Material: |
| **1.1.1** | \_\_\_\_\_\_ Stk. | **SCG Profil Zulage zur Vorposition für Ecken und Formteile**  Ecken und Formteile für **SCG Profil**, mehrteiliges Dachrandabschlussprofil der Kantmanufaktur Pohl, Tel: 02421/9658-0, Fax: 02421/9658-90, www.mauerabdeckung.com, mit Stützprofil, Sturmsicherung und Halter zur Verstellung der Höhe und Dachneigung. Die Fertigung hat entsprechend der EN 1090-1 „Ausführung von Stahl- und Aluminiumtragwerken - Teil 1: Konformitätsnachweisverfahren für tragende Bauteile“ zu erfolgen. Die Leistungserklärung auf Grundlage der Bauproduktenverordnung EG 305/2011 ist mit der Rechnung zu übergeben.  1) ***>Auswahl<*** ⬜ a) Vorgefertigte Standard Ecke/n  Schenkellänge 500x 500 mm  ⬜ b) Vorgefertigte Sonderecke/n  ⬜ c) Vorgefertigte Aufkantung/en  ⬜ d) Vorgefertigte/s Endstück/e ⬜ b) Vorgefertigte/s Sonderformteil/e    2) Blendenhöhe: \_\_\_\_\_\_ mm  3) Blendendicke: \_\_\_\_\_\_ mm  4) Stützprofil: \_\_\_\_\_\_ mm  5) ***>Auswahl<*** ⬜ a) Lohn: ⬜ b) EP:  Material: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.2** | \_\_\_\_\_\_ m | **SYMAT® Rasant**  **SYMAT® Rasant**, zweiteiliges Dachrandabschlussprofil der Kantmanufaktur Pohl, Tel: 02421/9658-0, Fax: 02421/9658-90, [www.mauerabdeckung.com](http://www.mauerabdeckung.com), einschließlich durchgehendem Klemmprofil und Stoßverbinder. Die Fertigung hat entsprechend der EN 1090-1 „Ausführung von Stahl- und Aluminiumtragwerken - Teil 1: Konformitätsnachweisverfahren für tragende Bauteile“ zu erfolgen. Die Leistungserklärung auf Grundlage der Bauproduktenverordnung EG 305/2011 ist mit der Rechnung zu übergeben.  1)Beschichtung:  ***>Auswahl<*** ⬜ a) Pearls Anthrazit  ⬜ b) Alu- natur  ⬜ c) eloxiert, Euras C 0,  ⬜ d) Farbeloxiert  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***>Farbauswahl<***  ⬜ e) einbrennlackiert nach RAL  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***>Farbauswahl<***  2) Blendenhöhe: \_\_\_\_\_\_ mm  Lieferlänge: Blende 4000 mm, Klemmprofil 2000 mm liefern und nach Angaben des Herstellers, montieren.  3) ***>Auswahl<*** ⬜ a) Lohn: ⬜ b) EP:  Material: |
| **1.2.1** | \_\_\_\_\_ Stk. | **SYMAT® Rasant Zulage zur Vorposition für Ecken und Formteile**  Ecken und Formteile für **SYMAT® Rasant**, zweiteiliges Dachrandabschlussprofil der Kantmanufaktur Pohl, Tel: 02421/9658-0, Fax: 02421/9658-90, [www.mauerabdeckung.com](http://www.mauerabdeckung.com), einschließlich durchgehendem Klemmprofil und Stoßverbinder. Die Fertigung hat entsprechend der EN 1090-1 „Ausführung von Stahl- und Aluminiumtragwerken - Teil 1: Konformitätsnachweisverfahren für tragende Bauteile“ zu erfolgen. Die Leistungserklärung auf Grundlage der Bauproduktenverordnung EG 305/2011 ist mit der Rechnung zu übergeben.  1) ***>Auswahl<*** ⬜ a) Vorgefertigte Standard Ecke/n  Schenkellänge 250x 250 mm  ⬜ b) Vorgefertigte Sonderecke/n  ⬜ c) Vorgefertigte Aufkantung/en  ⬜ d) Vorgefertigte/s Endstück/e ⬜ b) Vorgefertigte/s Sonderformteil/e    2) Blendenhöhe: \_\_\_\_\_\_ mm  3) ***>Auswahl<*** ⬜ a) Lohn: ⬜ b) EP:  Material: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.3** | \_\_\_\_\_\_ m | **Serie SBK**  **Serie SBK**, zweiteiliges Dachrandabschlussprofil der Kantmanufaktur Pohl, Tel: 02421/9658-0, Fax: 02421/9658-90, [www.mauerabdeckung.com](http://www.mauerabdeckung.com), einschließlich 3x 200 mm Klemmprofil per Meter und Stoßverbinder. Die Fertigung hat entsprechend der EN 1090-1 „Ausführung von Stahl- und Aluminiumtragwerken - Teil 1: Konformitätsnachweisverfahren für tragende Bauteile“ zu erfolgen. Die Leistungserklärung auf Grundlage der Bauproduktenverordnung EG 305/2011 ist mit der Rechnung zu übergeben.  1)Beschichtung:  ***>Auswahl<*** ⬜ a) Pearls Anthrazit  ⬜ b) Alu- natur  ⬜ c) eloxiert, Euras C 0,  ⬜ d) Farbeloxiert  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***>Farbauswahl<***  ⬜ e) einbrennlackiert nach RAL  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***>Farbauswahl<***  2) Blendenhöhe: \_\_\_\_\_\_ mm  Lieferlänge: Blende 5000 mm, Klemmprofil 200 mm liefern und nach Angaben des Herstellers, montieren.  3) ***>Auswahl<*** ⬜ a) Lohn: ⬜ b) EP:  Material: |
| **1.3.1** | \_\_\_\_\_\_ Stk. | **Serie SBK Zulage zur Vorposition für Ecken und Formteile**  Ecken und Formteile für **Serie SBK**, zweiteiliges Dachrandabschlussprofil der Kantmanufaktur Pohl, Tel: 02421/9658-0, Fax: 02421/9658-90, [www.mauerabdeckung.com](http://www.mauerabdeckung.com), einschließlich Klemmstücke und Stoßverbinder. Die Fertigung hat entsprechend der EN 1090-1 „Ausführung von Stahl- und Aluminiumtragwerken - Teil 1: Konformitätsnachweisverfahren für tragende Bauteile“ zu erfolgen. Die Leistungserklärung auf Grundlage der Bauproduktenverordnung EG 305/2011 ist mit der Rechnung zu übergeben  1) ***>Auswahl<*** ⬜ a) Vorgefertigte Standard Ecke/n  Schenkellänge 250x 250 mm  ⬜ b) Vorgefertigte Sonderecke/n  ⬜ c) Vorgefertigte Aufkantung/en  ⬜ d) Vorgefertigte/s Endstück/e ⬜ b) Vorgefertigte/s Sonderformteil/e    2) Blendenhöhe: \_\_\_\_\_\_ mm  3) ***>Auswahl<*** ⬜ a) Lohn: ⬜ b) EP:  Material: |