Ausschreibungsvorschlag für das Objekt

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vorbemerkung

Bei den nachfolgend beschriebenen Brüstungsabdeckungen handelt es sich um Produkte der ***Kantmanufaktur Pohl***. Es steht dem Bieter frei, für gleichwertige Produkte ein gesondertes Nebenangebot auszuarbeiten.

Vor Angebotsabgabe ist die Baustelle zu besichtigen, da die Kenntnis der örtlichen Gegebenheit erforderlich ist.

Eventuelle Bedenken sind im Angebot anzumelden.

Sämtliche Massen sind vor Ort eigenverantwortlich zu prüfen und ggf. zu berichtigen.

Die Verlegevorschriften bzw. die Montagevorschriften der ausgeschriebenen Produkte sind dem Anbieter bekannt bzw. hat er sich hierüber vollständig informiert.

Diese Ausschreibung der ***Kantmanufaktur Pohl*** ist kostenlos und unverbindlich. Sie entbindet die ausschreibende Stelle/ das ausführende Unternehmen nicht von der eigenen Sorgfaltspflicht und deren Haftung. (Erweiterte Lieferbindungen Pkt. 4)

**Ansprechpartner:**

**Kantmanufaktur Pohl**

**www.mauerabdeckung.com**

**Nickepütz 33**

**52349 Düren**

**Tel: 02421/ 96 58-0**

**Fax: 02421/ 96 58- 90**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.0** |  | **Mauer-/ Brüstungsabdeckungen** |
| **1.1** | \_\_\_\_\_\_ m | **Hausgürtel BA**  Standard- Mauerabdeckung **Hausgürtel BA** in Anthrazit- Pearls- Beschichtung, A-Schenkel= 125mm, C-Schenkel= 50mm,  1) Abdeckbreite B=  ***>Auswahl<*** ⬜ a) 350mm für Wandstärke 280mm  ⬜ b) 400mm für Wandstärke 330mm  ⬜ c) 450mm für Wandstärke 380mm  ⬜ d) 500mm für Wandstärke 430mm  ⬜ d) 550mm für Wandstärke 480mm  ⬜ d) 600mm für Wandstärke 530mm  liefern und nach Angaben des Herstellers, der Kantmanufaktur Pohl  Tel: 02421/9658-0, Fax: 02421/9658-90, www.mauerabdeckung.com, montieren. Lieferung erfolgt inkl. Rillenprofilhalter der gleichzeitig als Stoßverbinder eingesetzt wird. Die Fertigung hat entsprechend der EN 1090-1 „Ausführung von Stahl- und Aluminiumtragwerken - Teil 1: Konformitäts-nachweisverfahren für tragende Bauteile“ zu erfolgen. Die Leistungserklärung auf Grundlage der Bauproduktenverordnung EG 305/2011 ist mit der Rechnung zu übergeben.  Zulagen:  2) für Beschichtung außerhalb des Standards:  ***>Auswahl<*** ⬜ a) Alu- natur  ⬜ b) eloxiert, Euras C 0,  ⬜ c) Farbeloxiert  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***>Farbauswahl<***  ⬜ d) einbrennlackiert nach RAL  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***>Farbauswahl<***  3)  Blendenabmessungen außerhalb des Standards:  ⬜ A= 150mm  4) ***>Auswahl<*** ⬜ a) Lohn: ⬜ b) EP:  Material: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.1.1** | \_\_\_\_\_\_ Stk. | **Hausgürtel BA**  **Standard Ecken**  Ecken für Standard- Mauerabdeckung **Hausgürtel BA** in Anthrazit- Pearls- Beschichtung, A-Schenkel= 125mm, C-Schenkel= 50mm,  1) Abdeckbreite B=  ***>Auswahl<*** ⬜ a) 350mm für Wandstärke 280mm  ⬜ b) 400mm für Wandstärke 330mm  ⬜ c) 450mm für Wandstärke 380mm  ⬜ d) 500mm für Wandstärke 430mm  ⬜ d) 550mm für Wandstärke 480mm  ⬜ d) 600mm für Wandstärke 530mm  2) ***>Auswahl<*** ⬜ a) Fixecke/n 90°, 2-teilig, L= 3000mm  ⬜ b) Variable Ecke/n 88° - 92°, zum kleben  (Klebeset inklusive)  Schenkellängen 1000 x 1000 mm  liefern und nach Angaben des Herstellers, der Kantmanufaktur Pohl  Tel: 02421/9658-0, Fax: 02421/9658-90, www.mauerabdeckung.com, montieren. Lieferung erfolgt inkl. Rillenprofilhalter der gleichzeitig als Stoßverbinder eingesetzt wird. Die Fertigung hat entsprechend der EN 1090-1 „Ausführung von Stahl- und Aluminiumtragwerken - Teil 1: Konformitäts-nachweisverfahren für tragende Bauteile“ zu erfolgen. Die Leistungserklärung auf Grundlage der Bauproduktenverordnung EG 305/2011 ist mit der Rechnung zu übergeben.  Zulagen:  3) für Beschichtung außerhalb des Standard:  ***>Auswahl<*** ⬜ a) Alu- natur  ⬜ b) eloxiert, Euras C 0,  ⬜ c) Farbeloxiert  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***>Farbauswahl<***  ⬜ d) einbrennlackiert nach RAL  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***>Farbauswahl<***  4)  Blendenabmessungen außerhalb des Standards:  ⬜ A= 150mm  5) ***>Auswahl<*** ⬜ a) Lohn: ⬜ b) EP:  Material: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.1.2** | \_\_\_\_\_\_ Stk. | **Hausgürtel BA**  **Zulage zur Vorposition für Endkappen und Aufkantungen**  Endkappen oder Aufkantung für Standard-Mauerabdeckung **Hausgürtel BA** in Anthrazit- Pearls- Beschichtung, A-Schenkel= 125mm, C-Schenkel= 50mm,  1) Abdeckbreite B=  ***>Auswahl<*** ⬜ a) 350mm für Wandstärke 280mm  ⬜ b) 400mm für Wandstärke 330mm  ⬜ c) 450mm für Wandstärke 380mm  ⬜ d) 500mm für Wandstärke 430mm  ⬜ d) 550mm für Wandstärke 480mm  ⬜ d) 600mm für Wandstärke 530mm  2) ***>Auswahl<*** ⬜ a) Endkappe zum aufstecken  ⬜ b) Aufkantung H=40mm, zum Aufstecken  liefern und nach Angaben des Herstellers, der Kantmanufaktur Pohl  Tel: 02421/9658-0, Fax: 02421/9658-90, www.mauerabdeckung.com, montieren. Die Fertigung hat entsprechend der EN 1090-1 „Ausführung von Stahl- und Aluminiumtragwerken - Teil 1: Konformitäts-nachweisverfahren für tragende Bauteile“ zu erfolgen. Die Leistungserklärung auf Grundlage der Bauproduktenverordnung EG 305/2011 ist mit der Rechnung zu übergeben.  Zulagen:  3) für Beschichtung außerhalb des Standard:  ***>Auswahl<*** ⬜ a) Alu- natur  ⬜ b) eloxiert, Euras C 0,  ⬜ c) Farbeloxiert  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***>Farbauswahl<***  ⬜ d) einbrennlackiert nach RAL  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***>Farbauswahl<***  4)  Blendenabmessungen außerhalb des Standards:  ⬜ A= 150mm  5) ***>Auswahl<*** ⬜ a) Lohn: ⬜ b) EP:  Material: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2.1** | \_\_\_\_\_\_ m | **Hausgürtel BA Individual**  **Hausgürtel BA Individual** gekantete Brüstungsabdeckung Typ  1) ***>Auswahl<*** ⬜ a) Typ 1  ⬜ b) Typ 2  ⬜ c) Typ 3  ⬜ d) Typ 4  ⬜ e) Typ 5  liefern und nach Angaben des Herstellers, der Kantmanufaktur Pohl  Tel: 02421/9658-0, Fax: 02421/9658-90, www.mauerabdeckung.com, montieren. Lieferung erfolgt inkl. Rillenprofilhalter der gleichzeitig als Stoßverbinder eingesetzt wird. Die Fertigung hat entsprechend der EN 1090-1 „Ausführung von Stahl- und Aluminiumtragwerken - Teil 1: Konformitäts-nachweisverfahren für tragende Bauteile“ zu erfolgen. Die Leistungserklärung auf Grundlage der Bauproduktenverordnung EG 305/2011 ist mit der Rechnung zu übergeben.  Zulagen:  2) ***>Auswahl<*** ⬜ a) Patenthalter mit Zugraster  3) Beschichtung:  ***>Auswahl<*** ⬜ a) Pearls Anthrazit  ⬜ b) Alu- natur  ⬜ c) eloxiert, Euras C 0,  ⬜ d) Farbeloxiert  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***>Farbauswahl<***  ⬜ e) einbrennlackiert nach RAL  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***>Farbauswahl<***  4) Blendenabmessungen:  A= \_\_\_\_\_\_mm  B= \_\_\_\_\_\_mm  C= \_\_\_\_\_\_ mm  Abwicklung: \_\_\_\_\_\_ mm  Blechdicke: \_\_\_\_\_\_ mm  5) Halterabstand:  ***>Auswahl<*** ⬜ a) 1,5 m  ⬜ b) 1,0 m  ⬜ c) 0,75 m  6) ***>Auswahl<*** ⬜ a) Lohn: ⬜ b) EP:  Material: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2.1.1** | \_\_\_\_\_\_ Stk. | **Hausgürtel BA Individual**  **Zulage zur Vorposition für Ecken und Formteile**  Ecken bzw. Formteile für **Hausgürtel BA Individual** gekantet  1) ***>Auswahl<*** ⬜ a) Vorgefertigte Ecke/n  ⬜ b) Vorgefertigte Aufkantung/en  ⬜ c) Vorgefertigte/s Endstück/e  ⬜ d) Vorgefertigte/s Sonderformteil/e  2) Beschichtung:  ***>Auswahl<*** ⬜ a) Pearls Anthrazit  ⬜ b) Alu- natur  ⬜ c) eloxiert, Euras C 0,  ⬜ d) Farbeloxiert  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***>Farbauswahl<***  ⬜ e) einbrennlackiert nach RAL  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***>Farbauswahl<***  3) Blendenabmessungen:  A= \_\_\_\_\_\_mm  B= \_\_\_\_\_\_mm  C= \_\_\_\_\_\_ mm  Abwicklung: \_\_\_\_\_\_ mm  Blechdicke: \_\_\_\_\_\_ mm    liefern und nach Angaben des Herstellers, der Kantmanufaktur Pohl  Tel: 02421/9658-0, Fax: 02421/9658-90, www.mauerabdeckung.com, montieren. Lieferung erfolgt inkl. Rillenprofilhalter der gleichzeitig als Stoßverbinder eingesetzt wird. Die Fertigung hat entsprechend der EN 1090-1 „Ausführung von Stahl- und Aluminiumtragwerken - Teil 1: Konformitäts-nachweisverfahren für tragende Bauteile“ zu erfolgen. Die Leistungserklärung auf Grundlage der Bauproduktenverordnung EG 305/2011 ist mit der Rechnung zu übergeben.  4) ***>Auswahl<*** ⬜ a) Lohn: ⬜ b) EP:  Material: |